國立臺灣藝術大學

吊掛用具每月定期檢查表

系所名稱: 場所名稱:

檢查日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 點檢內容 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 吊 索 | 1. 鋼絲索的一燃間有百分之十以   上的素線截斷者 |  |  |  |
| 1. 直徑減少達公稱直徑百分之七   以上者 |  |  |  |
| 3.已扭曲者 |  |  |  |
| 4.有顯著變形或腐蝕者 |  |  |  |
| 5.末端結頭部份異常者 |  |  |  |
| 6.鋼索套有裂紋產生 |  |  |  |
| 7.鋼索套有變形情形，並壓迫且  傷及鋼索 |  |  |  |
| 吊鏈 | 1.延伸長度超過百分之五以上 |  |  |  |
| 2.環的斷面直徑減少百分之十以  上 |  |  |  |
| 3.有無龜裂 |  |  |  |
| 4.有無顯著變形 |  |  |  |
| 吊鉤、吊環 | 1.有無顯著變形 |  |  |  |
| 2.有無顯著磨耗 |  |  |  |
| 3.有無龜裂情形 |  |  |  |
| 4.防脫舌片有無正常 |  |  |  |
| 注意  事項 | 1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。  2.檢查結果:正常○，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善×。  3.本自動檢查表請於每月底前完成檢查，此表留存於工作場所中，保存三年，每月檢查完後，影印一份送至環安組彙整備查。 | | | |

檢查人員： 場所負責人： 單位主管：